Identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-05

**Pielikums Nr.3**

**Tehniskais UN FINANŠU piedāvājums**

Pikapa iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262

“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros

(Id. Nr. GrassLIFE/LDF/2018-05)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametri** | **Pasūtītāja izvirzītās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**(jānorāda konkrēti rādītāji atbilstoši tehnikas ražotāja sniegtai informācijai) |
| **Piedāvātais modelis:** |  |
| **Skaits (gab.)** | 1 (viens) gab. |  |
| **Izlaiduma gads** | jauna |  |
| ***Automašīnas klase*** | k-U pikaps (Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto auto tirgotāju asociācijas klasifikatora) |  |
| ***Dzinējs*** | dīzelis ar šķidruma dzesēšanas sistēmu |  |
| Cilindru skaits | ne mazāk kā 4 |  |
| Darba tilpums | no 2500 cm3 līdz 3500 cm3 |  |
| Dzinēja jauda | ne mazāka par 200 Zs |  |
| Atgāzu norma  | vismaz EURO 5 |  |
| Degvielas patēriņš kombinētajā režīmā | ne vairāk kā 8,5 litri/ 100 km (pēc ražotāja datiem) |  |
| Vilktspēja  | ne mazāka kā 3500 kg |  |
| ***Pārnesumu kārba*** | manuāla vai automātiska |  |
| ***Transmisija*** | pilnpiedziņas sistēma un bloķējams aizmugures diferenciālis |  |
| Dzenošo tiltu skaits | 2 |  |
| ***Bremžu sistēma*** | ABS ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali |  |
| ***Stūres iekārta*** | ar stūres pastiprinātāju |  |
| ***Virsbūve*** |  |  |
| Virsbūves tips | pikaps ar dubulto kabīni un kravas kasti |  |
| Virsbūves kategorija  | N1 kategorija |  |
| Durvju skaits | 4 |  |
| Sēdvietu skaits | 5 |  |
| Logu atvēršanas mehānisms  | elektriski regulējami priekšējo durvju stiklu pacēlāji |  |
| Dubļusargi  | priekšā un aizmugurē |  |
| Kondicionieris | jābūt |  |
| Elektroniski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi | jābūt |  |
| Miglas lukturi | jābūt |  |
| Sānu aizsargsliekšņi | jābūt |  |
| Drošības gaisa spilveni | jābūt |  |
| Signalizācijas sistēma ar imobilaizeri | jābūt |  |
| ***Riepas*** |  |  |
| Riepu izmērs  | R17 vai lielāks |  |
| ***Gabarītizmēri*** |  |  |
| Svars (pilna masa)  | ne vairāk kā 3300 kg |  |
| Kravas kastes garums  | vismaz 1500 mm |  |
| ***Papildaprīkojums***  |  |  |
| Sakabes āķis | jābūt |  |
| Kravas kastes apstrāde ar aizsargmateriālu un ar cieto plastmasas ieklāju. | jābūt |  |
| Kravas kastes cietais jumts virsbūves krāsā bez sānu logiem | jābūt |  |
| Kartera aizsargs | jābūt |  |
| Salona paklāju komplekts | gumijas |  |
| Pilna izmēra rezerves ritenis | jābūt |  |
| Drošības komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, trīsstūris, veste) | jābūt |  |
| ***Minimālā garantija*** | Ne mazāka kā 60 mēneši (pieci gadi) vai 100 000 km |  |
| ***Cits*** |  |  |
| Automašīnas reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate); | jābūt |  |
| Automašīnas piegāde | ne vairāk kā 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Norādīt precīzu piegādes laiku* |
| ***Vides rādītāji*** |  |
| Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, g/km | *Norādīt atbilstoši ražotāja datiem* |
| Slāpekļa oksīda (NOx) emisijas, g/km | *Norādīt atbilstoši ražotāja datiem* |
| Cieto daļiņu (PM) emisijas, g/km | *Norādīt atbilstoši ražotāja datiem* |
| **Līgumcena (EUR)** |  |
| **PVN 21% (EUR)** |  |
| **Līgumcena kopā ar PVN (EUR)** |  |

Apliecinu, ka Piedāvājumā norādīta preces cena ieskaitot visus nodokļus, nodevas, piegādes izdevumus un pirmspārdošanas sagatavošanu.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu valodā, kas apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu!*